8 BIT MULTIPLICATION:

PROGRAM:

LXI H,3500H

MOV B,M

INX M

MOV C,M

MVI D,00H

XRA A

ADD B

JNC skipcnt

INR D

DCR C

JNZ loop

INX H

MOV M,A

INX M

MOV M,D

HLT

OUTPUT:

